**واجب منزلي**

Agglomération de Ben m’hidi الصورة المرفقة خارطة لبلدية بن مهيدي

ArcGisبإستخدام برنامج

أنجز طبقة تبين حدود المنطقة العمرانية**(1)**

 zone limites

Faites un calque, avec des polygones, des superficies des diff types des espaces verts **(2)**

\*Couche espaces verts de type ‘’Jardin publics et squares’’

\*Couche aires de jeux

\*Couche espaces verts autours des édifices

\*Couches espaces verts résientiels

أحسب المساحات الخضراء **(3)**

Calculez la superficie des espaces verts

Calculez le ratio superficie espaces verts par nombre d'habitants (m2/hab) **(4)**

Sachant que le nb d'habitants dans l'agglomération de sidi amar est a environs 18596 habitants

Estimez les besoins en chaque type d’espace verts en comprant les ratios trouvés avec ceux exigés par la reglemetation : **(5)**

Espaces verts de type ‘’Jardin publics et squares’’ **4m2/hab**

Aires de jeux **4,5 m2/Hab**

Espaces verts autours des édifices **10m2/Hab**

Espaces verts résientiels **1,8m2/Hab**